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Obec Radonice

Rada obce

 

 

Zápis č. 24/2014 ze schůze Rady obce

konané dne 23. 6. 2014 na obecním úřadě v Radonicích

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.

Přítomno:
3 členové
Omluveni:
Václav Myslivec, Jan Stypola
Předsedající:
Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení: 

RO 9/11 b) Připravit podklady pro nové vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů v Radonicích“ (stavební technik obce), trvá  
Pořad jednání:

24/1
Faktury
24/2
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

24/1
Faktury
Rada obce projednala a schválila proplacení:

a) faktury č. 140100019 za dodávku a montáž kuchyňských linek, pultů a zrcadel pro Obecní dům Radonice společnosti VOZÁB s.r.o. ve výši 233.192,- Kč, 

b) faktury č. 05356012 za práce provedené na akci „Cyklostezka a manipulační plocha Počernická“ v měsíci červen 2014 společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. ve výši 28.128,53 Kč včetně DPH,

c) faktury č. 05356013 za vícepráce provedené na akci „Cyklostezka a manipulační plocha Počernická“ společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. ve výši 32.803,63 Kč včetně DPH,

d) faktury č. 38 za dodávku a montáž klimatizace do prodejny v Obecním domě firmě Dušan Roll ve výši 295.676,- Kč včetně DPH.

Hlasování: 

Pro:
3
Proti:    0

24/2
„Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

a) Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 8 a 9 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ (příloha č. 1).

b) Rada obce schvaluje Změnový list č. 3 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“ (příloha č. 2).

Hlasování: 

Pro:
3
Proti:    0

USNESENÍ č. 24/2014

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 23. 6. 2014

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 24/2 a) 
- 
Zápis z kontrolního dne č. 8 a 9 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“.

B. Schvaluje:

Bod 24/1 a)

-
proplacení faktury č. 140100019 za dodávku a montáž kuchyňských linek, pultů a zrcadel pro Obecní dům Radonice společnosti VOZÁB s.r.o. ve výši 233.192,- Kč.

Bod 24/1 b)

-
proplacení faktury č. 05356012 za práce provedené na akci „Cyklostezka a manipulační plocha Počernická“ v měsíci červen 2014 společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. ve výši 28.128,53 Kč včetně DPH.

Bod 24/1 c)

-
proplacení faktury č. 05356013 za vícepráce provedené na akci „Cyklostezka a manipulační plocha Počernická“ společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. ve výši 32.803,63 Kč včetně DPH.

Bod 24/1 d)

-
proplacení faktury č. 38 za dodávku a montáž klimatizace do prodejny v Obecním domě firmě Dušan Roll ve výši 295.676,- Kč včetně DPH.

Bod 24/2 b)

-
Změnový list č. 3 stavby „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“.




 



         
       




      ….………………………………

         

 



           Ing. Stanislav Němec, MBA

    






           starosta obce 












příloha č. 1

Zápis z kontrolního dne č. 08
Stavba: „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

Dne: 16.06.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Slanička – ŠPERK

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:

3. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že odkryté rozvody topení provedené v mědi jsou v dobrém stavu. Projektant prověří dimenze stávajícího potrubí. Spěchá.

zajišťuje: projektant
Přepočtené dimenze vytápění předány. Výměna potrubí jen v části. Zhotovitel vyčíslí méněpráce.

zajišťuje: zhotovitel
4. Odkryté stoupačky kanalizace a ležaté svody provedené z litiny jsou v havarijním stavu a je nutno je vyměnit. Zhotovitel připraví změnový list (bourání, rozvody, obezdívky, povrchové úpravy).

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:

7. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na změně závěsných roštů pro vodovod na závěsy. Zhotovitel připraví změnový list. 
 zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE:

9. Vodovodní baterie budou stojánkové. Zhotovitel osadí nový parotěsný poklop nad revizní šachtu kanalizace v šatně 103 a připraví změnový list. 

zajišťuje: zhotovitel
10. Projektant zakreslí rampu vč. zábradlí pro vozíčkáře, kterou požaduje NIPI. Stávající rampa nevyhovuje, je příliš strmá a nelze ji prodloužit.
zajišťuje: projektant
Projektant rampu poslal. Zhotovitel nacení vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

12. Profese elektro prověří repasi rozvaděče v místnosti 109. Předpokládá se, že 2.NP bude napojeno na stávající elektrorozvody. V místnosti 109 bude doplněn podhled a nové SDK opláštění rozvodů.
 zajišťuje: zhotovitel
Repasi rozvaděče je možno provést, zhotovitel připraví změnový list.

zajišťuje: zhotovitel
14. V místnosti 113 budou instalace zakryty SDK, neboť nejdou zasekat do slabé příčky. Z důvodu stability systému a nemíchání SV a TUV osadí zhotovitel navíc 6 ks zpětných klapek ve všech 3 umývárnách.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE:

15. Obklady a dlažby budou RAKO, série TULIP, obklady naležato, spárovačka světle šedá (M08E). Odstíny maleb jsou ze vzorníku CAPAROL. Stropy vč. 30 cm fabionu budou všude bílé. Zhotovitel ocení případné vícepráce. Provedení v jednotlivých místnostech bude následující:

a. 106+112 – podlaha Tulip modrá, stěna 6 řad Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip bílá.

b. 205+206 – podlaha Tulip oranžová, stěna 1 řada Tulip oranžová + 5 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 1 řada Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip oranžová.

c. 107+110 – podlaha Tulip oranžová, stěna 7 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá.

d. 108+111+113 – podlaha Tulip oranžová, stěna soklík Tulip oranžová, malba bílá.

e. 102+103 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-15, malba Curry 120.

f.    104 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, krátké stěny malba Mai 85 (zelená), dlouhé stěny malba Curry 120.

g. 105 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, malba do 1 m Pinie 115 + nad 1 m Marill 150 (meruňková).

h. 109 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10, stěna malba bílá.

i.    114 – stávající podlaha jako v přilehlé chodbě, stěna malba bílá.

zajišťuje: zhotovitel
Předložené vícepráce na změnu obkladů, dlažeb a podlahových krytin byly odsouhlaseny.

zajišťuje: zhotovitel
16. Nové požární dveře v 101 Sapeli viz stávající. Ostatní požární dveře barva bílá. Vnitřní dveře lamino javor.

zajišťuje: zhotovitel
Upřesnění ostatních protipožárních dveří – CAG laminát javor a vnitřních dveří – ERKADO jasna akacja.
zajišťuje: zhotovitel
17. Stávající křivé a zvýšené podlahy v místnostech 107+113 neumožňují navázat na podlahu 104. Budou proto vybourány na podkladní beton, zaizolovány a znovu vybetonovány. Zhotovitel vyčíslí vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
Podlahy v místnostech 107+113 provedeny, zhotovitel připraví změnový list.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE:

20. Zhotovitel provede řádný úklid stavby a zařízení staveniště.
zajišťuje: zhotovitel
Úklid stavby proveden.

splněno-vypouští se
21. SDK podhledy byly doplněny do všech technických místností z důvodu zakrytí rozvodů instalací. Zhotovitel připraví změnový list.
 zajišťuje: zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE:

22. Zhotovitel odstraní nepotřebné krabice na silnoproud. Objednatel zajistí odstranění nepotřebných slaboproudých rozvodů vedených po povrchu. Zhotovitel srovná rohy a provede vyrovnání štuků.
zajišťuje: zhotovitel, TDI
23. Od 1.7.2014 je školka zavřena, zhotovitel může provádět práce v chodbě a v 2.NP. V týdnu 7.7.-11.7.2014 budou prováděny kompletace (montáž těles, vypínačů, osvětlení atd.) a mohou se montovat interiéry.

informace
Zapsal: Ing. Chmel – TDI

Zápis z kontrolního dne č. 09
Stavba: „Stavební úpravy stávající samoobsluhy na třídu MŠ“

Dne: 23.06.2014
Přítomni: Ing. Chmel – TDI, p. Slanička – ŠPERK

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. 

Pozn.: 
U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se; nové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem  „informace“
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje. 

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:

5. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli, že odkryté rozvody topení provedené v mědi jsou v dobrém stavu. Projektant prověří dimenze stávajícího potrubí. Spěchá.

zajišťuje: projektant
Přepočtené dimenze vytápění předány. Výměna potrubí jen v části. Zhotovitel vyčíslí méněpráce.

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
6. Odkryté stoupačky kanalizace a ležaté svody provedené z litiny jsou v havarijním stavu a je nutno je vyměnit. Zhotovitel připraví změnový list (bourání, rozvody, obezdívky, povrchové úpravy).

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:

8. Účastníci se na kontrolním dnu dohodli na změně závěsných roštů pro vodovod na závěsy. Zhotovitel připraví změnový list. 
 zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE:

11. Vodovodní baterie budou stojánkové. Zhotovitel osadí nový parotěsný poklop nad revizní šachtu kanalizace v šatně 103 a připraví změnový list. 

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
12. Projektant zakreslí rampu vč. zábradlí pro vozíčkáře, kterou požaduje NIPI. Stávající rampa nevyhovuje, je příliš strmá a nelze ji prodloužit.
zajišťuje: projektant
Projektant rampu poslal. Zhotovitel nacení vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE:

13. Profese elektro prověří repasi rozvaděče v místnosti 109. Předpokládá se, že 2.NP bude napojeno na stávající elektrorozvody. V místnosti 109 bude doplněn podhled a nové SDK opláštění rozvodů.
 zajišťuje: zhotovitel
Repasi rozvaděče je možno provést, zhotovitel připraví změnový list.

zajišťuje: zhotovitel
18. V místnosti 113 budou instalace zakryty SDK, neboť nejdou zasekat do slabé příčky. Z důvodu stability systému a nemíchání SV a TUV osadí zhotovitel navíc 6 ks zpětných klapek ve všech 3 umývárnách.

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE:

19. Obklady a dlažby budou RAKO, série TULIP, obklady naležato, spárovačka světle šedá (M08E). Odstíny maleb jsou ze vzorníku CAPAROL. Stropy vč. 30 cm fabionu budou všude bílé. Zhotovitel ocení případné vícepráce. Provedení v jednotlivých místnostech bude následující:

a. 106+112 – podlaha Tulip modrá, stěna 6 řad Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip bílá.

b. 205+206 – podlaha Tulip oranžová, stěna 1 řada Tulip oranžová + 5 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 1 řada Tulip bílá, malba bílá omyvatelná, polopříčka jako příčka + vršek Tulip oranžová.

c. 107+110 – podlaha Tulip oranžová, stěna 7 řad Tulip bílá + 1 řada Tulip oranžová + 2 řady Tulip bílá, malba bílá.

d. 108+111+113 – podlaha Tulip oranžová, stěna soklík Tulip oranžová, malba bílá.

e. 102+103 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-15, malba Curry 120.

f.    104 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, krátké stěny malba Mai 85 (zelená), dlouhé stěny malba Curry 120.

g. 105 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10 + koberec Breno Serenade 611, malba do 1 m Pinie 115 + nad 1 m Marill 150 (meruňková).

h. 109 – podlaha Novoflor Extra Ideal 2800-10, stěna malba bílá.

i.    114 – stávající podlaha jako v přilehlé chodbě, stěna malba bílá.

zajišťuje: zhotovitel
Předložené vícepráce na změnu obkladů, dlažeb a podlahových krytin byly odsouhlaseny.

zajišťuje: zhotovitel
20. Nové požární dveře v 101 Sapeli viz stávající. Ostatní požární dveře barva bílá. Vnitřní dveře lamino javor.

zajišťuje: zhotovitel
Upřesnění ostatních protipožárních dveří – CAG laminát javor a vnitřních dveří – ERKADO jasna akacja.
zajišťuje: zhotovitel
21. Stávající křivé a zvýšené podlahy v místnostech 107+113 neumožňují navázat na podlahu 104. Budou proto vybourány na podkladní beton, zaizolovány a znovu vybetonovány. Zhotovitel vyčíslí vícepráce.

zajišťuje: zhotovitel
Podlahy v místnostech 107+113 provedeny, zhotovitel připraví změnový list.

zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE:

21. SDK podhledy byly doplněny do všech technických místností z důvodu zakrytí rozvodů instalací. Zhotovitel připraví změnový list.
 zajišťuje: zhotovitel
Viz změnový list č. 3, objednatel se vyjádří.

zajišťuje: Obec Radonice
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE:

22. Zhotovitel odstraní nepotřebné krabice na silnoproud. Objednatel zajistí odstranění nepotřebných slaboproudých rozvodů vedených po povrchu. Zhotovitel srovná rohy a provede vyrovnání štuků.
zajišťuje: zhotovitel, TDI
Krabice odstraněny, zbylé slaboproudé rozvody budou zaškrábnuty pod omítku, štuky vyrovnány.

splněno-vypouští se
23. Od 1.7.2014 je školka zavřena, zhotovitel může provádět práce v chodbě a v 2.NP. V týdnu 7.7.-11.7.2014 budou prováděny kompletace (montáž těles, vypínačů, osvětlení atd.) a mohou se montovat interiéry.

informace
NOVÉ ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE:

24. Provedena kontrola kompletnosti elektroinstalací. Dne 23.6.2014 se nebude vařit, zhotovitel vybourá a osadí zárubeň k jídelnímu výtahu.

zajišťuje: zhotovitel
Zapsal: Ing. Chmel – TDI












příloha č. 2
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